Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет "ЛЭТИ"

кафедра физики

Задание №3 по дисциплине

"Физические основы информационных технологий"

Название: Прохождение сигнала через четырёхполюсник

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия И.О.: | Самохин К.А. |
| группа: | 1303 |
| Преподаватель: | Альтмарк А.М. |
| Итоговый балл: |  |
|  |  |

Крайний срок сдачи: 22.11.23

Санкт-Петербург 2023

Условие задания 3

Сигнал поступает на вход четырёхполюсника (контакты 1 и 2), показанного на рис.1. Четырехполюсник состоит из катушек индуктивности (L1 и L2), конденсаторов (C1 и C2) и резисторов (R1, R2, R3 и R4). Сигнал представляет собой суперпозицию гармонических функций:

.

Определить во сколько раз уменьшится амплитуда *k*-й гармоники на выходе четырехполюсника по сравнению с входным значением. В данном задании сигнал задается в виде массива из N элементов, который нужно взять из текстового файла. Каждый элемент массива соответствует определённому моменту времени *ti*. Интервал между соседними моментами времени также дается в задании и обозначается как *δt=ti+1-ti*. В данном задании требуется найти АЧХ передаточной характеристики четырехполюсника, а также применить алгоритм дискретного преобразования Фурье для определения спектрального состава сигнала. Необходимо построить график АЧХ в диапазоне циклических частот от 0 до 100 рад/с, а также графики сигнала и его спектра.

Параметры четырехполюсника, номер гармоники, номера выходных контактов четырехполюсника, массивы со входным сигналом можно найти в файле “FOIT\_IDZ3.xlsx”.




Рисунок 1. Исследуемый четырехполюсник

Отношение амплитуды *k*-й гармоники на выходе к амплитуде *k*-й гармонике на входе () нужно вычислить и записать в файл IDZ3.txt в папке IDZ3. Помимо текстового файла IDZ3.txt в папке IDZ3 должен находиться Word-файл с отчетом, а также файл с кодом (Python, Mathcad, Mathematica). Для лучшего понимания отчетности смотрите папку “Пример организации яндекс-папки студентов”.

Пример содержания файла IDZ3.txt:

4.53258

Исходные данные

Вариант 10.

|  |  |
| --- | --- |
| L1,Гн | 13.8219802424283 |
| L2,Гн | 0.785851503153887 |
| С1,Ф | 0.0000114177812859863 |
| С2,Ф | 0.0000109238816834688 |
| R1,Ом | 101.283800461081 |
| R2,Ом | 36.6562072877979 |
| R3,Ом | 1048.19925112845 |
| R4,Ом | 504.440279684298 |
| Количество отсчетов N (элементов массива) | 8192 |
| Время между соседними отсчетами (δt), c | 0.0196349540849362 |
| Контакты выхода | 4 и 9 |
| Номер гармоники | 4 |

Теоретические положения

Передаточная функция системы

Она показывает связь между входным и выходным напряжениями.

Для нахождения входного и выходного напряжения нужно знать импеданс Z – комплексное сопротивление для гармонического сигнала:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Резистор | ZR | R |
| Конденсатор | ZC |  |
| Катушка индуктивности | ZL |  |

АЧХ передаточной функции получается как |H(jω)|, и показывает изменение амплитуды сигнала в зависимости от его частоты.

Преобразование Фурье – операция, сопоставляющая для функции вещественной переменной другую функцию, описывающую коэффициенты ее разложения на элементарные гармонические колебания с разными частотами.

Для построения спектра сигнала, заданного списком значений, используется дискретное преобразование Фурье:

Fi=

**Приложение А.**

Название файла: IDZ3.nb

L1 = SetPrecision[13.8219802424283, 15];  
L2 = SetPrecision[0.785851503153887, 15];  
C1 = SetPrecision[0.0000114177812859863, 15];  
C2 = SetPrecision[0.0000109238816834688, 13];  
R1 = SetPrecision[101.283800461081, 15];  
R2 = SetPrecision[36.6562072877979, 15];  
R3 = SetPrecision[1048.19925112845, 14];  
R4 = SetPrecision[504.440279684298, 15];  
dt = SetPrecision[0.0196349540849362, 15];  
Nel = 8192;  
t = dt\*Nel;

Z1[w\_] = R4 + 1/(I w C2);   
Z2[w\_] = 1/(I w C1) + R2 + I w L2 + R3;   
Zparalel[w\_] = 1/(1/Z1[w] + 1/Z2[w]);   
I1[w\_] = Uin/(R1 + I w L1 + Zparalel[w]);  
Upar[w\_] = I1[w]\*Zparalel[w];  
Ipar1[w\_] = Upar[w]/Z1[w];  
Uout[w\_] = Ipar1[w]\*R4;  
H[w\_] = Uout[w]/Uin;  
Plot[Abs@H[w], {w, 0, 100}]

signal = ReadList["D:\\Точька\\СПбГЭТУ\\Физика\\10.txt"];  
ForPlot = Table[{(i - 1)\*dt, signal[[i]]}, {i, 1, Nel}];  
ListPlot[ForPlot, Filling -> Axis, PlotRange -> Full]

Fsig = Fourier[signal];  
outN = Length@Fsig;  
df = 1/t;  
FourAbs = Table[{2 \[Pi] df (i - 1), Abs@Fsig[[i]]}, {i, 1, outN/5}];  
ListPlot[FourAbs, Filling -> Axis, PlotRange -> Full]

Abs@H[40]

Show[Plot[Abs@H[w], {w, 0, 100}], ListPlot[{{40, 3}}, Filling -> Axis]]